**1,0l benzinemotor DLAA**

**Positie**

7 - Sensor motortoerental -G28-

10 - Positiesensor voor inlaatnokkenas -G1002-

6 - Positiesensor voor uitlaatnokkenas -G1003-

**Lucht**

11 - Sensor laaddruk -GX26-

12 - Sensor inlaatspruitstuk -GX9-

1 - Druksensor voor luchtverversing van adsorptiekoolfilter -GX44-

6 - Gasklepregeleenheid -GX3-

1 - Module voor laaddrukregeling -GX34-

2 - Klep 1 voor nokkenasverstelling, uitlaat -N318-

13 - Klep 1 voor nokkenasverstelling in inlaat -N727-

3 - Magneetklep 1 van adsorptiekoolfilter -N80-

**Brandstof**

1 - Sensor brandstofdruk -G247-

9 - Klep voor brandstofdosering -N290-

3 - Verstuiver 1e cilinder -N30-

4 - Verstuiver 2e cilinder -N31-

5 - Verstuiver 3e cilinder -N32-

**Ontsteking**

12 - Klopsensor 1 -G61-

4 - Bobine 1 met vermogenseindtrap -N70-

7 - Bobine 2 met vermogenseindtrap -N127-

8 - Bobine 3 met vermogenseindtrap -N291-

**Uitlaat**

2 - Lambdasonde 1 vóór katalysator -GX10-

3 - Lambdasonde 1 na katalysator -GX7-

5 - Druksensor 1 voor uitlaatgas -G450-

**Olie**

6 - Oliepeil- en olietemperatuursensor -G266-

2 - Oliedruksensor -G10-

5 - Klep voor oliedrukregeling -N428-

4 - Regelklep van sproeier voor zuigerkoeling -N522-

**Water**

9 - Koelvloeistoftemperatuursensor -G62-

8 - Koelvloeistoftemperatuursensor bij motoruitgang -G82-

7 - Module voor motortemperatuurregeling -GX33-

8 - Pomp voor laadluchtkoeling -V188-

**Overige**

10 - Aircocompressor -VX81-

11 - Dynamo met spanningsregelaar -CX1-

Voor wagens zonder 48 volt hybridesysteem

11 - Startmotordynamo -C29-

Voor wagens met 48 volt hybridesysteem

**1,5l benzinemotor DXDB**

Positie

6 - Sensor motortoerental -G28-

12 - Positiesensor voor inlaatnokkenas -G1002-

5 - Positiesensor voor uitlaatnokkenas -G1003-

Lucht

4 - Sensor laaddruk -GX26-

2 - Sensor inlaatspruitstuk -GX9-

1 - Druksensor voor luchtverversing van adsorptiekoolfilter -GX44-

3 - Gasklepregeleenheid -GX3-

4 - Module voor laaddrukregeling -GX34-

1 - Klep 1 voor nokkenasverstelling, uitlaat -N318-

1 - Klep 1 voor nokkenasverstelling in inlaat -N727-

2 - Magneetklep 1 van adsorptiekoolfilter -N80-

2 - Uitlaatnokkenversteller van cilinder 2 -N587-

8 - Uitlaatnokkenversteller van cilinder 3 -N595-

10 - Inlaatnokkenversteller van cilinder 3 -N591-

14 - Inlaatnokkenversteller van cilinder 2 -N583-

Brandstof

11 - Sensor brandstofdruk -G247-

7 - Klep voor brandstofdosering -N290-

13 - Verstuiver 1e cilinder -N30-

14 - Verstuiver 2e cilinder -N31-

15 - Verstuiver 3e cilinder -N32-

16 - Verstuiver 4e cilinder -N33-

Ontsteking

5 - Klopsensor 1 -G61-

15 - Bobine 1 met vermogenseindtrap -N70-

13 - Bobine 2 met vermogenseindtrap -N127-

11 - Bobine 3 met vermogenseindtrap -N291-

9 - Bobine 4 met vermogenseindtrap -N292-

Uitlaat

5 - Lambdasonde 1 vóór katalysator -GX10-

7 - Lambdasonde 1 na katalysator -GX7-

6 - Druksensor 1 voor uitlaatgas -G450-

4 - Verschildruksensor voor roetfilter -G1037-

6 - Temperatuursensor vóór roetfilter -G506-

1 - Temperatuursensor na roetfilter -G527-

Olie

8 - Oliepeil- en olietemperatuursensor -G266-

12 - Oliedruksensor -G10-

4 - Klep voor oliedrukregeling -N428-

8 - Functionele eenheid voor actieve olieafscheiding -GX47-

Water

3 - Koelvloeistoftemperatuursensor -G62-

2 - Koelvloeistoftemperatuursensor bij motoruitgang -G82-

3 - Module voor motortemperatuurregeling -GX33-

7 - Pomp voor laadluchtkoeling -V188-

Overige

9 - Regelklep voor aircocompressor -N280-

10 - Dynamo met spanningsregelaar -CX1-

**2,0l benzinemotor DNFC**

Positie

4 - Sensor motortoerental -G28-

1 - Hall-sensor -G40-

9 - Hall-sensor 3 -G300-

Lucht

6 - Laaddruksensor -G31-

14 - Inlaatspruitstuksensor -GX9-

12 - Potentiometer voor inlaatspruitstukklep -G336-

11 - Druksensor 1 voor tankontluchting -G950-

1 - Sensor 1 voor uitlaatgasturbotoerental -G688-

2 - Gasklepregeleenheid -GX3-

2 - Module voor laaddrukregeling -GX34-

14 - Magneetklep 1 van adsorptiekoolfilter -N80-

1 - Klep 1 voor nokkenasverstelling, uitlaat -N318-

2 - Klep 1 voor nokkenasverstelling -N205-

15 - Klep voor inlaatspruitstukklep -N316-

8 - Omloopklep van uitlaatgasturbo -N249-

1 - Stelelement 1 voor nokkenverstelling -F366-

2 - Stelelement 2 voor nokkenverstelling -F367-

3 - Stelelement 3 voor nokkenverstelling -F368-

4 - Stelelement 4 voor nokkenverstelling -F369-

5 - Stelelement 5 voor nokkenverstelling -F370-

6 - Stelelement 6 voor nokkenverstelling -F371-

7 - Stelelement 7 voor nokkenverstelling -F372-

8 - Stelelement 8 voor nokkenverstelling -F373-

Brandstof

13 - Brandstofdruksensor -G247-

7 - Klep voor brandstofdosering -N290-

19 - Verstuiver 1e cilinder -N30-

18 - Verstuiver 2e cilinder -N31-

17 - Verstuiver 3e cilinder -N32-

16 - Verstuiver 4e cilinder -N33-

Ontsteking

3 - Klopsensor 1 -G61-

20 - Bobine 1 met vermogenseindtrap -N70-

13 - Bobine 2 met vermogenseindtrap -N127-

12 - Bobine 3 met vermogenseindtrap -N291-

10 - Bobine 4 met vermogenseindtrap -N292-

Uitlaat

2 - Lambdasonde 1 vóór katalysator -GX10-

3 - Lambdasonde 1 na katalysator -GX7-

1 - Verschildruksensor voor roetfilter -G1037-

Olie

5 - Oliepeil- en olietemperatuursensor -G266-

4 - Oliedrukschakelaar -F22-

3 - Oliedrukschakelaar voor verlaagde oliedruk -F378-

5 - Oliedrukschakelaar, fase 2 -F446-

5 - Klep voor oliedrukregeling -N428-

11 - Regelklep van sproeiers voor zuigerkoeling -N522-

Water

4 - Koelvloeistoftemperatuursensor -G62-

8 - Stelelement voor motortemperatuurregeling -N493-

3 - Pomp voor naloop koelvloeistof -V51-

6 - Koelvloeistofklep voor versnellingsbak -N488-

Overige

7 - Aircocompressor -VX81-

10 - Dynamo met spanningsregelaar -CX1-